***FORMULARE***

***Formularul – 1 Formular de ofertă (propunerea financiară) pentru atribuirea contractului***

***Formularul – 2 Centralizator de preţuri***

***Formularul – 3 Propunere tehnică pentru atribuirea contractului***

***FORMULARUL nr. 1***

OFERTANTUL

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(denumirea/numele)*

**FORMULAR DE OFERTĂ**

Către ....................................................................................................

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

Domnilor,

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_ , *(denumirea/numele ofertantului)* ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să furnizăm *,,*……………………………………………………………………………………….…pentru suma de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lei, *(suma în litere și în cifre)* la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lei *(suma în litere și în cifre)*

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să furnizam produsele în conformitate cu specificaţiile din caietul de sarcini în \_\_\_\_\_\_\_ *(perioada în litere si în cifre)*.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zile, respectiv până la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(durata în litere si în cifre) (ziua/luna/anul)* și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Întelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, legal autorizat sa semnez

*(semnatura)*

oferta pentru și în numele \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(denumirea/numele ofertantului)*

***FORMULARUL nr. 2***

*Operator Economic*

*..........................*

*(denumirea)*

***CENTRALIZATOR DE PREŢURI***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr crt.** | **Denumirea produsului** | **Valoare estimată totală**  **RON fără TVA** | **UM** | **Cantitatea solicitată**  **U.M** | **Preț unitar RON fără TVA** | **Preț total RON**  **fără TVA** |
| **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6=4\*5** |
| 1 | Sistem tip videowall | 65000 | buc | 1 | *se completează de către ofertant* | *se completează de către ofertant* |
| 2 | Sistem videoconferinta | 25000 | buc | 1 | *se completează de către ofertant* | *se completează de către ofertant* |
| 3 | Tabla interactiva | 10000 | buc | 1 |  |  |
| **TOTAL** | | **100000.00** | **-** | **-** | **-** | ***se completează de către ofertant*** |

***Se va oferta unul sau mai multe loturi.***

***Nu se acceptă oferte parțiale în cadrul unui lot și nici oferte alternative.***

*Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....................................................*

*Numele şi prenumele semnatarului .....................................................*

*Capacitate de semnătura .....................................................*

***Detalii despre ofertant***

*Numele ofertantului .....................................................*

*Ţara de reşedinţă .....................................................*

*Adresa .....................................................*

*Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .....................................................*

*Adresa de e-mail .....................................................*

*Telefon / Fax .....................................................*

*Data .....................................................*

***FORMULARUL nr. 3***

OFERTANTUL

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(denumirea/numele)*

**PROPUNERE TEHNICĂ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt*.*** | | *Cerinţe autoritate contractantă* | *Cant.* | *PROPUNERE TEHNICĂ OFERTANT* |
| **1** | | **Sistem tip videowall**  Numar display-uri: 9 buc.  Caracteristici display:  Ecran: Plat  Ecran (Iluminare): LED  Diagonala minim (inch): 46  Timp de raspuns maxim (ms): 8  Dimensiune pixel maxim (mm): 0.53 x 0.53  Luminozitate minim (cd/mp):500  Raport de contrast:1200:1(Tipic); 45000:1 (Dinamic)  Unghi vizibilitate:178 / 178  Rezolutie (pixeli):1920 x 1080  Aspect imagine : 16:9  Timp de functionare: 24 ore / 7 zile  Conectivitate  HDMI: 2  DVI-D: 1  DisplayPort: 1  USB 3.0: 1  Audio in: Da  Audio out: Da  Jack 3.5mm: Da  RJ-45: 1  RS-232C: 1  Montare pe perete: VESA (600 x 400 mm)  Latime rama maxim: 2.25 mm (U / L), 1.25 mm (R / B)  Greutate maxima (Kg):16  Pachetul va include:  Suport perete Videowall individual push (45"-70", 600x400, max 70kg)  Videowall Signage Media Player  Licenta software content management signage: nelimitata  Controler software:  Creare conținut video tip web/HTML, video wall, poze, filme, widget, clip art, fonturi personalizate, efecte vizuale CSS  Protejare conținut video  Publicare conținut video pe grupe de display-uri sau etichete  Programare orară conținut video  Monitorizare display-uri  Control hardware display-uri  Notificări de eroare  Controler hardware:  CPU Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU sau echivalent  GPU 2D & 3D Graphics Engine Data Format : 32bpp, Rezoluție grafică: 1920x1080, Rezoluție de ieșire: max 3840x2160  FDM/HDD/SSD 8GB din care minim 4.25GB disponibil  Memorie 2.5GB 3 channel 96bit DDR3-933 (1866MHz)  Ethernet 10/100Mbps  Echipamentele trebuie să funcționeze în gama de temperatură: 0°C – 40°C la o umiditate de 10% – 80% fără condensare  **Se vor asigura montajul, punerea in functiune, calibrarea si instruirea personalului.** | 1 buc | *se completează de către ofertant* |
| **2** | | **Sistem videoconferinta**  Camera  Rezoluție: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p și SD la 30fps  Pan: motorizat ±25°  Înclinare: motorizată ±15°  Zoom: zoom HD minim 15X (optic și digital)  Câmp vizual diagonal: minim 80°  Câmp vizual orizontal: minim 75°  Câmp vizual vertical: minim 50°  Acoperire totală a camerei (câmp vizual + pan și înclinare): minim 125°  Putere nominala difuzoare: minim 8W  Ieșire HDMI: 2 (până la 1080p)  Intrare HDMI: 1  USB: 3x tip A, 1x tip C  Rețea: 10/100/1G Ethernet  WiFi: 802.11a/b/g/n/ac  Intrare microfon extern: Da  Sistem de montaj in perete inclus  Microfoane set 3 bucati.  Raspuns in frecventa: 90 Hz – 16 kHz  Raza de preluare: minim 4 m  Procesare audio: AEC (Anulare eco acustic), VAD  (Detector de activitate vocală)  Ieșire: cablu captiv cu 12 pini  **Se vor asigura montajul, punerea in functiune, calibrarea si instruirea personalului.** | 1 buc | *se completează de către ofertant* |
| **3** | **Tabla interactiva**  Putere consumata: maxim 170 W  Standarde: CB CCC FCC PSB NOM  Greutate: maxim 30 Kg  AFISARE  Diagonala: minim 55 inch  Tehnologie display: LED  Rezolutie optima: 3840 x 2160  Luminozitate: minim 300 cd / m2  Timp de raspuns: maxim 8 ms  Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala:178 / 178 grade  Contrast tipic:4000:1  Dimensiune punct: maxim 0.105 mm  Senzor intern: Acceleration sensor, NFC  Functii speciale: Touchscreen, recunoastere pensula pictura  Player intern: da  CONECTIVITATE  Porturi video: 3 x HDMI  Porturi de date: RS232, 4 x USB, RJ-45 (inclusiv cele de pe unitatea de conectare)  Stand mobil cu rotile, cu rotire display la 90 grade.  **Se vor asigura montajul, punerea in functiune, calibrarea si instruirea personalului.** | | 1 buc | *se completează de către ofertant* |

1. **GARANŢIE**

Garanția produselor va fi de minim 36 luni pentru poz. 1 și minim 24 luni pentru poz. 2 și 3.

1. **RECEPȚIA PRODUSULUI**

Produsele vor fi livrate şi recepţionate la adresa: Str. Domnească nr. 47 Corp U, Galați.

Recepția produselor se va efectua pe bază de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea Contractantă. Recepția produselor se va realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:

* Recepția cantitativă se va realiza după livrarea produselor la locația indicată de Autoritatea Contractantă.
* Recepția calitativă se va realiza după instalare, verificarea tuturor cerințelor tehnice prevăzute în caietul de sarcini, precum și funcționalitatea acestora și, sau după caz, după remedierea tuturor defectelor, cel târziu în ultima zi a termenului maxim de livrare a produsului.

Transportul, instalarea și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

1. **PLATA:**

Plata se face în termen de maxim 30 de zile, de la livrarea, instalarea produselor și instruirea personalului, în contul contractantului deschis la Trezoreria statului.

Documentele justificative care trebuie să însoţească factura:

* proces verbal de recepție cantitativă;
* proces verbal de recepție calitativă;
* certificatul de calitate și garanție;
* declarația de conformitate.

1. **PREVEDERI CONTRACTUALE**

Nu se acceptă actualizarea preţului contractului.

*Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....................................................*

*Numele şi prenumele semnatarului .....................................................*

*Capacitate de semnătura .....................................................*

***Detalii despre ofertant***

*Numele ofertantului .....................................................*

*Ţara de reşedinţă .....................................................*

*Adresa .....................................................*

*Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .....................................................*

*Adresa de e-mail .....................................................*

*Telefon / Fax .....................................................*

*Data ....................................................*